
第二部分通用技术参考答案

一、选择题(本大题共13小题，每小题2分，共26分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的)
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	答案
	C
	A
	D
	A
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	B
	B
	D
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二、非选择题(本大题共4小题，第14小题6分，第15小题9分，第16小题3分，第17小题6分，共24分)
14.(1)B；(2)B；(3)A、C(每空1分，共4分)

15.(1)③→①→④→⑤→②(每空1分，共3分)

(2)A(共1分)
(3)C(共1分)

16.每条线1分，共3分(超过3条倒扣分，每条1分)。
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17.(1)①、③(每空1分，共2分)   

(2)②、④；⑤、⑦各(每空1分，共4分)  

(3)(4)6分
赋分标准：

1.结构设计部分

(1)画出弯头部分结构2分(两孔在水平方向有高低，竖直方向有错位)

(2)有连接水泥地的底座1分，

(3)底座有3个以上的腰孔(或圆孔)给1分

(4)有3个以上紧定螺纹孔的给1分

2.尺寸标注：

在图示的尺寸标注中，能标注出其中两个尺寸得1分，标注出四个以上得2分。其中Ø12（或Ø6）、M10（或M6）根据选用紧固件的尺寸设计可得分，标注其它尺寸不得分；中间位置的尺寸100可以适当放宽到（如40-358）、112可以适当放宽（如50-370）；底座的尺寸可适当放宽，原则是大于两板间的尺寸。
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