2019年高三选考模拟测试

   技术 参考答案
（2019.12）
第一部分 信息技术（共50分）
一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，不选，多选，错选均不得分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	D
	D
	C
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	B


二、非选择题（本大题共4小题，其中第13小题4分，第14小题8分，第15小题7分，第16小题7分，共26分）

13.（1）  =AVERAGE(C3:C8,C10:C13)  

（1分）
（注：以小组平均再求平均不给分，如 =AVERAGE(C9,C14) 不给分）
（2）B2:G2,B10:G13          

（1分）
（3）ADE      





（2分）
（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分 ）
14.
（1）BD







（2分）
（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分）
（2）动画补间或 动画补间动画

（1分）
（3）AD







（2分）
（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分）
（4）①垃圾分类_main.swf


（1分）
②on (press) {fscommand("quit");} 

或 on (release) {fscommand("quit");}     
（2分）
15.
（1）D














（1分）
（2）A

（1分）
（3）③flag And j <= c - 1
或其他可行答案




（2分）

    ④ dq2(1)                                       
（1分）
（4）qz2(m) > qz2(m - 1)
或其他可行答案





（2分）
16.（1）① ch(i) = ":" And ch(i - 1) = ":"    或其他可行答案

（2分）
② tmp = ch(i) + tmp


或其他可行答案



（2分）
③ i<= k – 1




或其他可行答案



（1分）
（2）CDE













（2分）
（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分）
第二部分 通用技术

参考答案
一、选择题(本大题共13小题，每小题2分，共26分每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分) 

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	答案
	C
	B
	D
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	C


二、非选择题（本大题共4小题，第14小题6分，第15小题9分，第16小题3分，第17小题,6分，共24分）
14.（1）A、B、E、D；（2）C；（4）C 。（每空1分，共6分）

15．（1）可实现夹持功能2分，弹簧位置可使装置复位1分，立体美观1分；
（2）评分标准：

①连接杆长度30-40之间，不能小于30；
②连接杆与侧杆铰连接点到底板与侧杆铰连接点距离20-25；

③连接杆与下杆铰连接点到下杆底部60-100，不能超过100。

满足以上其中两点即可得2分


[image: image1.emf]连接杆


（3）D，A；  （4）C。
16．


[image: image2.emf]     [image: image3.png]



17．（1）A；（2）B；（3）B（每空1分）
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评分标准：虚线框1连对，得1分；虚线框2中继电器与二极管并联并且反接在电路中得1分，采用共发射极接法得1分，总共3分。
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